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适用于小型商业、办公室等要求高清画质的场所，另外适用于无人值守的仓库、大厅、财务室、机房、车库等小范围场所

	· 全景路和细节路最高分辨率可达2560 × 1440 @12.5 fps，在该分辨率下可输出实时图像

	· 支持数字宽动态，背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，适应不同环境

	· 支持海康互联接入

	· 内置4G SIM卡，支持LTE-TDD/LTE-FDD 4G无线网络传输，内置天线

	· 支持白光/红外光双补光，白光最远可达20 m，红外光最远可达20 m

	· 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲

	· 支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大512 GB

	· 内置电信+联通双SIM卡，根据信号情况，自动切换最佳运营商
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	· 规格参数

	基础参数

	传感器类型
	全景路：1/3″ Progressive Scan CMOS
细节路：1/3″ Progressive Scan CMOS

	最低照度
	全景路：彩色：0.005 Lux
细节路：彩色：0.005 Lux

	镜头

	焦距
	固定焦距

	视场角
	全景路：4 mm，水平视场角：73°，垂直视场角：39°，对角视场角：87°
细节路：4 mm，水平视场角：73°，垂直视场角：39°，对角视场角：87°

	最大光圈数
	全景路：F2.0
细节路：F2.0

	补光

	补光灯类型
	支持红外光、白光双补光，同时支持智能补光

	补光灯距离
	白光最远可达20 m，红外光最远可达20 m

	防补光过曝
	支持

	波长范围
	红外850 nm

	云台

	预置点个数
	16个

	水平范围
	全景路：手动调节-120°~120°
细节路：电动调节-170°~170°

	垂直范围
	全景路：不支持 
细节路：电动调节0°~80°

	水平速度
	细节路：4~40°/s

	垂直速度
	细节路：4~20°/s

	视频

	最大分辨率
	2560 × 1440

	主码流帧率分辨率
	通道1：
50 Hz：12.5 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720）
通道2：
50 Hz：12.5 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720）

	子码流帧率分辨率
	通道1：
50 Hz：12.5 fps（768 × 432）
通道2：
50 Hz：12.5 fps（768 × 432）

	视频压缩标准
	主码流：H.265
子码流：H.265

	视频压缩码率
	32 Kbps~4 Mbps

	H.265
	Main Profile

	音频

	音频压缩标准
	G.711/AAC-LC

	音频压缩码率
	64 Kbps（G.711）/16~64 Kbps（AAC-LC）

	音频采样率
	16 kHz

	环境噪声过滤
	单mic降噪

	网络

	支持协议
	TCP/IP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，UDP，DNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，UPnP，IGMP，ICMP，QoS，IPv4，IPv6，SSL/TLS，PPPoE

	接口协议
	萤石

	移动通信参数

	无线制式
	LTE-TDD/LTE-FDD

	无线频段
	LTE-TDD：Band 40
LTE-FDD：Band 1/3/5/8

	SIM卡
	内置电信、联通卡

	图像

	图像增强
	背光补偿，强光抑制，3D数字降噪

	宽动态
	数字宽动态

	图像设置
	亮度，白平衡，饱和度，对比度，锐度，AGC

	接口

	音频
	1个内置麦克风，1个内置扬声器

	网络接口
	1个RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口

	SD卡扩展
	内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB

	事件

	普通事件
	移动侦测（支持人形，车型检测），异常

	报警联动
	上传中心，声音报警

	联动跟随

	Smart跟随
	人形跟踪

	一般规范

	工作温湿度
	-30 ℃~50 ℃，湿度小于95%（无凝结）

	存储湿温度
	-30 ℃~50 ℃，湿度小于95%（无凝结）

	使用环境说明
	1、请勿将设备使用在振动或冲击环境下，如车载、动车、船舶、港口塔吊、大型采矿机械上等；
2、请勿将设备使用在强腐蚀、强酸、高盐碱地区，如海上岛屿、海上平台、海上船舶、化工、熏蒸、海边（5公里以内）等特殊腐蚀环境；
3、请勿将设备应用在强电磁干扰环境，如广播塔天线主发射方向、变电站合闸区、电网输电线近区、轨道受电弓、雷达、医用核磁共振、4G/5G/FM基站天线附近等强电磁干扰高频辐射环境；
4、请勿将设备使用在极热、极冷、多尘或者长时间高湿度等环境下，参考工作温湿度要求；

	通用功能
	密码保护，视频遮盖，水印技术

	电源
	Ø5.5 mm圆口，DC：12 V ± 25%，1.25 A，最大功耗：15 W，支持防反接保护
*需自行配备DC12 V，Ø5.5 mm圆口电源适配器

	恢复出厂设置
	支持

	尺寸
	产品尺寸：212.7 mm × 106.2 mm × 133.5 mm
包装尺寸：277 mm × 140 mm × 207 mm

	重量
	设备重量：650 g
带包装重量：910 g

	认证

	防护
	IP65，防大暴雨

	协议

	客户端
	海康互联



	· 外形尺寸
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