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适用于小型商业、办公室等要求高清画质的场所，另外适用于无人值守的仓库、大厅、财务室、机房、车库等小范围场所

	· 支持AOV功能，支持24小时轻存储，内置80 WH电池，支持AOV模式下15天续航

	· 全景路和细节路最高分辨率可达2560 × 1440 @12.5 fps，在该分辨率下可输出实时图像

	· 支持海康互联接入

	· 内置4G SIM卡，支持LTE-TDD/LTE-FDD 4G无线网络传输，外置天线

	· 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m

	· 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲

	· 支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持512 GB

	· 符合防尘防水设计，抗干扰能力强

	· 内置电信+联通双SIM卡，根据信号情况，自动切换最佳运营商
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	· 规格参数

	基础参数

	传感器类型
	全景路：1/3″ Progressive Scan CMOS
细节路：1/3″ Progressive Scan CMOS

	最低照度
	全景路：彩色：0.005 Lux
细节路：彩色：0.005 Lux

	镜头

	焦距
	固定焦距

	视场角
	全景路：4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角：42.3°，对角视场角：93.4°
细节路：4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角：42.3°，对角视场角：93.4°

	最大光圈数
	全景路：F1.6
细节路：F1.6

	补光

	补光灯类型
	支持红外光、白光双补光，同时支持智能补光

	补光灯距离
	白光最远可达30 m，红外光最远可达30 m

	防补光过曝
	支持

	红外波长范围
	红外850 nm

	云台

	预置点
	300个

	水平范围
	全景路：手动调节-177.5°~177.5°
细节路：电动调节-170°~170°

	垂直范围
	全景路：不支持 
细节路：电动调节0°~80°

	水平速度
	细节路：4~40°/s

	垂直速度
	细节路：4~20°/s

	视频

	最大分辨率
	2560 × 1440

	主码流帧率分辨率
	通道1：
50 Hz：12.5 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720）
通道2：
50 Hz：12.5 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720）

	子码流帧率分辨率
	通道1：
50 Hz：12.5 fps（768 × 432）
通道2：
50 Hz：12.5 fps（768 × 432）

	视频压缩标准
	主码流：H.265
子码流：H.265

	视频压缩码率
	32 Kbps~8 Mbps

	H.265编码类型
	Main Profile

	音频

	音频压缩标准
	G.711a

	音频压缩码率
	64 Kbps

	音频采样率
	8 kHz

	环境噪声过滤
	支持

	移动通信参数

	无线制式
	LTE-TDD/LTE-FDD

	无线频段
	LTE-TDD  Band 34/38/39/40/41 
LTE-FDD  Band 1/3/5/8

	SIM卡
	内置电信、联通卡

	图像

	图像增强
	背光补偿，强光抑制，3D数字降噪

	宽动态
	数字宽动态

	图像设置
	亮度，白平衡，饱和度，对比度，锐度

	接口

	音频
	1个内置麦克风，1个内置扬声器

	SD卡扩展
	支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持512 GB

	复位
	支持

	事件

	普通事件
	移动侦测（支持人形检测）

	联动方式
	上传中心，声音报警

	一般规范

	工作温湿度
	开启补光灯：-30 °C~40 °C，湿度小于95%（无凝结）
关闭补光灯：-30 °C~50 °C，湿度小于95%（无凝结）

	存储湿温度
	-30 ℃~50 ℃，湿度小于95%（无凝结）

	使用环境说明
	1、请勿将设备使用在振动或冲击环境下，如车载、动车、船舶、港口塔吊、大型采矿机械上等；
2、请勿将设备使用在强腐蚀、强酸、高盐碱地区，如海上岛屿、海上平台、海上船舶、化工、熏蒸、海边（5公里以内）等特殊腐蚀环境；
3、请勿将设备应用在强电磁干扰环境，如广播塔天线主发射方向、变电站合闸区、电网输电线近区、轨道受电弓、雷达、医用核磁共振、4G/5G/FM基站天线附近等强电磁干扰高频辐射环境；
4、请勿将设备使用在极热、极冷、多尘或者长时间高湿度等环境下，参考工作温湿度要求；

	电流及功耗
	摄像机供电接口：4芯 M8头
DC: 12 V，1.5 A，最大功耗：18 W

	材质
	外壳塑料

	尺寸
	产品尺寸：145.4 mm × 152.2 mm × 110.8 mm
包装尺寸：185 mm × 145 mm × 198 mm

	重量
	净重：560 g
毛重：3250 g

	电池

	续航时间
	节能全时录像模式（检测间隔2s，按每天报警50次，预览10分钟计）：17.1天
全时录像模式（按每天报警50次，预览10分钟计）: 1.6天

	电池类型
	锂电池组

	电池电压
	9 V~12.6 V

	电池容量
	80 Wh

	充电限制电压
	12.6 V

	电池充电温度
	-10 °C~45 °C

	电池放电温度
	-20 °C~50 °C

	电池存储温度
	1年：-20 ~ 25 °C ≤70% RH
3个月：-20~ 45 °C ≤70% RH
1个月：-20 ~60 °C ≤70% RH

	认证

	防护
	IP65，防大暴雨

	太阳能供电参数

	太阳能组件类型
	单晶硅

	太阳能组件转换效率
	>21%

	太阳能板尺寸/重量
	尺寸：350 × 291 × 4.2 mm（不含边框）
重量：930±90 g

	协议

	接口协议
	萤石

	系统

	其他功能
	密码保护，视频遮盖，水印技术



	· 外形尺寸
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