接口
内置麦克风: 支持
内置扬声器: 支持
网络接口: RJ45网口;自适应10M/100M网络数据
SD卡扩展: 内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持512GB）
移动通信参数
无线频段: LTE-TDD：Band 34/38/39/40/41
LTE-FDD：Band 1/3/5/8
无线制式: LTE-TDD/LTE-FDD
网络
网络存储: NAS (NFS, SMB/ CIFS) 
支持协议: ICMP,FTP,IPv4,IGMP,DNS,HTTPS,RTP,UDP,WebSocket,UPnP,TCP/IP,WebSockets,IPv6
接口协议: ISAPI;萤石;SDK
最大取流路数: 6路
用户管理: 32个
安全管理: HTTPS加密, 复杂密码, 水印技术, 会话数限制, 控件超时机制, 安全审计日志, 非法登录锁定, HTTP/HTTPS认证, IP地址过滤, 密码保护, RTSP over HTTPS码流加密
客户端: iVMS-4200,萤石云
浏览器: 使用插件预览 Plug-in required live view: IE 10, IE 11  无插件预览 Plug-in free live view:  Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+, Safari 11+  本地服务 Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
补光
补光灯距离: 全景：红外30m，白光30m 
细节：红外80m，白光30m 
一般规范
电流及功耗: DC12V,2A
最大功耗13.5W
使用环境说明: 1、请勿将设备使用在振动或冲击环境下，如车载、动车、船舶、港口塔吊、大型采矿机械上等；
2、请勿将设备使用在强腐蚀、强酸、高盐碱地区，如海上岛屿、海上平台、海上船舶、化工、熏蒸、海边（5公里以内）等特殊腐蚀环境；
3、请勿将设备应用在强电磁干扰环境，如广播塔天线主发射方向、变电站合闸区、电网输电线近区、轨道受电弓、雷达、医用核磁共振、4G/5G/FM基站天线附近等强电磁干扰高频辐射环境；
4、请勿将设备使用在极热、极冷、多尘或者长时间高湿度等环境下，参考工作温湿度要求；
工作温湿度: -30 ℃~50 ℃，湿度小于95%（无凝结） 
恢复出厂设置: 支持
材质: PC
尺寸: 311.5×238.6×156 mm
重量: 带包装1.86kg
裸机1.43kg
云台
水平速度: 水平键控速度：0.1°-35°/s，速度可设；水平预置点速度：35°/s
水平范围: 350°
垂直范围: 0°-90°
垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-30°/s,速度可设； 垂直预置点速度：30°/s
比例变倍: 支持
预置点个数: 300个
巡航扫描: 不支持
断电记忆: 支持
守望功能: 预置点
3D 定位: 支持
方位角信息显示: 支持
预置点视频冻结: 不支持
定时任务: 预置点,球机重启,球机校验
视频
最大图像尺寸: 【全景】2560 ×1440，【细节】2560 ×1440
码流类型: 主码流、子码流
主码流帧率分辨率: 通道1：
50 Hz:20 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720)
通道2：
50 Hz:20 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720)
子码流帧率分辨率: 细节：
50 Hz:20 fps(640 × 360)
全景：
50 Hz:20 fps(640 × 360)
视频压缩标准: 主码流：H.265 子码流：H.265
视频压缩码率: 32 Kbps~4 Mbps
H.264: 不支持
H.265: Main Profile
Smart 264: 不支持
Smart 265: 支持
SVC: H.265支持
ROI: 支持主码流设置1个固定区域
镜头
焦距: 【全景】4mm；【细节】10 mm~100 mm
光学变倍速度: 【细节】大约3.3s 
视场角: 【全景】水平视场角：91°，垂直视场角：49.5°，对角线视场角：106.7°
【细节】水平视场角：27.2~3.1°（广角~望远） 垂直视场角：15.4~1.7°（广角~望远）对角线视场角：31.1~3.5°（广角~望远）
最大光圈数: 【全景】F1.6；【细节】F1.0
认证
防护: IP65,防大暴雨
音频
音频压缩标准: AAC-LC/G.711
音频压缩码率: 64 Kbps(G.711)/16~64 Kbps(AAC-LC)
音频采样率: 16kHz
环境噪声过滤: 支持
智能
普通事件: 异常(硬盘满,硬盘错误,网线断开,IP地址冲突,非法访问),移动侦测
Smart录像: 断网续传，智能后检索
报警联动: 预置点;SD卡录像;邮件;上传中心;上传FTP;NAS录像
基础参数
传感器类型: 【全景】1/2.8" Progressive Scan CMOS ；【细节】1/2.8＂ Progressive Scan CMOS  
（已禁用）快门: 1/1s~1/30,000 s
最低照度: 【全景】彩色：0.01 Lux @（F1.6, AGC ON），黑白：0.005Lux @ (F1.6, AGC ON)，0 Lux with IR；【细节】彩色：0.02Lux @ (F1.0，AGC ON),黑白：0.005Lux @ (F1.0, AGC ON)，0 Lux with IR
慢快门: 支持
聚焦模式: 半自动/手动/自动
光学变倍: 【全景】：不支持
【细节】：10mm-100mm
日夜转换模式: 白天，夜晚，自动，定时切换  
日夜转换方式: 白天,自动,夜晚,定时切换
背光补偿: 支持
强光抑制: 支持
3D降噪: 支持
透雾: 支持
区域曝光: 支持
区域聚焦: 支持
图像设置: 亮度,饱和度,AGC,对比度,锐度,白平衡,通过客户端或者浏览器可调
图像参数切换: 支持
白平衡: 自动跟踪白平衡;自动白平衡;钠灯;日光灯;室内;室外;手动白平衡;锁定白平衡
隐私遮蔽: 细节:最多24块矩形区域,支持多种颜色设置 全景:最多8块矩形区域,支持多种颜色设置
信噪比: ＞52dB
通用功能: 镜像,邮箱重置密码,防闪烁,心跳,flash日志
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