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超五类网线 (DS-1LN5E-S/E)

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]DS-1LN5E-S/E超五类网线采用无氧铜芯，直流电阻小，传输损耗小；护套采用环保阻燃聚氯乙烯（PVC）材质，抗拉强度高，安全系数强；线缆采用高密度双绞结构，线对之间串扰小。 
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功能特性
· 支持千兆以太网信号传输。
· 无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。
· 阻燃环保PVC护套，耐磨、抗拉强度高，保障安全。
· 均匀双绞结构，产品性能稳定，有效降低干扰，确保信号传输质量。
· 符合RoHS 2.0 和Reach认证。

技术规格
	线缆类别
	DS-1LN5E-S/E

	导体材质
	无氧铜

	导体直径
	0.50±0.005mm

	绝缘材质
	高密度聚乙烯（HDPE）

	护套材质
	环保聚氯乙烯（PVC）

	护套颜色
	灰色

	阻燃等级
	UL CM

	屏蔽类型
	U/UTP

	长度
	305±1.5米

	工作温度
	-20~70℃

	包装
	[bookmark: _GoBack]一包一彩包，一包二外箱



订货型号
	DS-1LN5E-S/E



应用场景
监控施工布线
家装施工布线
楼宇施工布线
办公施工布线
综合布线
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